| **Bezeichnung** | **Beschreibung** | **Bemerkung** | **Proben/Visuelle Befunde** | **Menge/Statistik** | **Einstufung** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VM-1** | Faserzement  Dach |  | MaP-1 | Quantität: 80 m²  Aussagesicherheit: 81,27 %  Risikomenge: 11.99 m² | Asbest: Bestätigt |
| **VM-2** | Abdichtungsbahn  Dachpappe |  | MaP-2 | Quantität: 80 m²  Aussagesicherheit: 20,637 %  Risikomenge: 12.70 m² | Asbest: Widerlegt |
| **VM-3** | Abdichtungsbahn  Dachpappe |  | MaP-3 | Quantität: | PAK: Widerlegt |
| **VM-4** | KMF  Isolation |  | VB-1 | Quantität: | KMF: Ungeklärt |
| **VM-5** | Faserzement  Platten lose |  | VB-2 | Quantität: | Asbest: Hinweise beachten |
| **VM-6** | Faserzement  Fallrohr |  | VB-3 | Quantität: 3 m  Aussagesicherheit: -0 %  Risikomenge: 2.40 m | Asbest: Hinweise beachten |
| **VM-7** | (elastische) Bodenbeläge  Boden |  | MaP-9  MaP-13  MaP-14 | Quantität: 35 m²  Aussagesicherheit: 94,368 %  Risikomenge: 1.18 m² | Asbest: Widerlegt |
| **VM-8** | Klebstoffe  Teppich |  | MaP-5 | Quantität: 12 m²  Aussagesicherheit: 21,666 %  Risikomenge: 1.88 m² | Asbest: Widerlegt |
| **VM-9** | Putze  Wand |  | MaP-6  MaP-12 | Quantität: 40 m²  Aussagesicherheit: 96,687 %  Risikomenge: 1.06 m² | Asbest: Widerlegt |
| **VM-10** | Putze  Decke |  | MaP-7 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-11** | (elastische) Bodenbeläge  Treppe |  | MaP-8 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-12** | Brandschutzklappen  Kamin |  | VB-4 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-13** | Fliesenkleber  Wand |  | MaP-10  MaP-11 | Quantität: 10 m² | Asbest: Widerlegt |
| **VM-14** | Elektroofen  Asbesthaltig |  | VB-5 | Quantität: 6 Stück | Asbest: Hinweise beachten |
| **VM-15** | (elastische) Bodenbeläge  Bodenbelag Gang |  | MaP-4 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |