| **Bezeichnung** | **Beschreibung** | **Bemerkung** | **Proben/Visuelle Befunde** | **Menge/Statistik** | **Einstufung** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VM-1** | Fliesenkleber  Wand |  | MaP-1  MaP-10  MaP-28  MaP-31  MaP-33  MaP-39  MaP-51  MaP-70  MaP-75 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-2** | Verputz  Wand |  | MaP-2  MaP-5  MaP-6  MaP-9  MaP-12  MaP-16  MaP-18  MaP-21  MaP-23  MaP-26  MaP-27  MaP-32  MaP-35  MaP-37  MaP-38  MaP-41  MaP-42  MaP-44  MaP-46  MaP-48  MaP-52  MaP-55  MaP-56  MaP-59  MaP-61  MaP-64  MaP-66  MaP-67  MaP-72  MaP-73  MaP-76  MaP-78  MaP-79 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-3** | Verputz  Decke |  | MaP-3  MaP-8  MaP-11  MaP-13  MaP-20  MaP-22  MaP-40  MaP-43  MaP-47  MaP-49  MaP-53 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-4** | Fliesenkleber  Boden |  | MaP-4  MaP-14  MaP-29  MaP-54  MaP-77 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-5** | Teppichkleber  Boden |  | MaP-7  MaP-65 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-6** | Dachpappe  Dachabdichtung |  | MaP-15 | Quantität: | Asbest: Widerlegt  PAK: Widerlegt |
| **VM-7** | Sockelfliesenkleber |  | MaP-17 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-8** | Fensterkitt  grosse Fenster DG |  | MaP-19 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| **VM-9** | Brandschutzklappen  LAP |  | VB-1 | Quantität: | Asbest: Ungeklärt |
| **VM-10** | Anschlagkitt  Fenster |  | MaP-24 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-11** | Rohrummantellung |  | MaP-25 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-12** | Fensterkitt /Anschlagkitt  Fenster |  | VB-2 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-13** |  |  |  | Quantität: |  |
| **VM-14** | (elastische) Bodenbeläge |  | MaP-30  MaP-69 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-15** | Deckenpanelen |  | MaP-34  MaP-68 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-16** | Parkettkleber  Boden |  | MaP-36 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-17** | neuer als 1990 |  | VB-3 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-18** | Rohrummantelung  Wasserleitungen |  | MaP-45 | Quantität: | Asbest: Widerlegt  PAK: Bestätigt |
| **VM-19** | diverse  Liftschacht |  | VB-4 | Quantität: | Asbest: Ungeklärt  PAK: Ungeklärt |
| **VM-20** | Korkdämmung |  | MaP-50  MaP-62 | Quantität: | Asbest: Widerlegt  PAK: Widerlegt |
| **VM-21** | Verputz mit Sockelkleber  Sockel |  | MaP-57 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-22** | (elastische) Bodenbeläge inkl. Kleber |  | MaP-58  MaP-60 | Quantität: 45 m²  Aussagesicherheit: 85,154 %  Risikomenge: 4.01 m² | Asbest: Bestätigt |
| **VM-23** | Holzzement  Boden |  | MaP-63 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-24** | Bremsbeläge  Lift |  | VB-5 | Quantität: | Asbest: Ungeklärt |
| **VM-25** | Faserzement  Waschbecken |  | VB-6 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| **VM-26** | (elastische) Bodenbeläge mit bituminöen Kleber |  | MaP-74 | Quantität: 22 m²  Aussagesicherheit: 62,107 %  Risikomenge: 5.00 m² | Asbest: Bestätigt |
| **VM-27** |  |  |  | Quantität: |  |
| **VM-28** | Plattenkleber  Boden |  | MaP-71 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |